Il faut desolidariser le VCC du
cordon de mise a jour. Connectez
uniquement le GND et le signal
S.Port sur le RB. Brancher le VCC
sur le + de n'importe quelle sortie
CH1-CH16.
Puis, faire la mise a jour.