Pour activer le mode CPPM
il faut faire le bind en
mode CH9-16

X4R:
===
CH1 -> CPPM (CH1-CH8)
CH2 -> CH9
CH3 -> CH10
CH4 -> CH11

X4RSB:
=====
CH1 -> CPPM (CH1-CH8)
CH2 -> CH9
CH3 -> CH10
CH4 -> SBUS (CH1-CH16)