Le logiciel HOTCUT est composé des éléments suivants :

 - INSTALL.TXT		notes d'installation et de mise à jour du programme
 - HOTCUT.EXE		exécutable du programme
 - HOTCUT.WAV		fichier d'avertissement de fin de découpe
 - INPOUT32.DLL		librairie de gestion des entrées/sorties du port parallèle pour Windows 2000/XP/Vista/7
 - Dossier DRIVERS	les pilotes nécessaires à l'installation de l'interpolateur DOCDUINO
 - Dossier HELP		les fichiers constituant l'aide
 - Dossier EXEMPLES	fichiers fournis pour démonstration

Installation :
Les six fichiers et dossiers doivent se trouver dans un même répertoire.
Consultez l'aide pour une éventuelle installation du pilote de l'interpolateur DOCDUINO
Aucune autre installation n'est requise, créez simplement un raccourci de l'exécutable HOTCUT.EXE.

Changement de version :
 - remplacez les dossiers et fichiers de votre répertoire par ceux contenu dans l'archive.
 - lancez le programme et procédez aux réglages depuis la fenêtre Paramètres.
   (tout changement de version entraine la remise aux valeurs par défaut de la configuration)
   
Messages d'erreur lors du lancement de Hotcut :
 - assurez-vous de détenir des droits d'administrateur sur l'ordinateur
 - désactivez le contrôle de comptes utilisateurs (sous vista/7/8)
 - faites : Démarrer/Exécuter, tapez REGEDIT puis validez
 - repérez la clé Hotcut sous HKEY_USERS/.DEFAULT/Software et supprimez-là
 - relancez Hotcut
 