HOTCUT
Découpe CNC au fil chaud de polystyrènes et dérivés
2011-2023 | Philippe DESLOGES | v1.61 12/2023

MENU
| Prérequis
| Installation et mise à jour
| Fichiers exploitables
| Paramètres CNC
| Interpolateur DOCDUINO
| Comparatif des modes de transmission
| Configuration rapide
| Brochage des connecteurs
| Gestionnaire de projets
| Menu principal
| Menus contextuels
| Boutons
| Ajout de dégagements
| Aligner les profils
| Calcul des projections
| Générer la découpe
| Découpe et positionnement
| Mode manuel
| Mémo de découpe
| Gestion des fichiers de travail
| Création d'un fichier exploitable
| Aide mémoire
| FAQ générale
| FAQ DOCDUINO
| Principes de l'interpolation
| Conseils sur la découpe
| Format des fichiers généré par HOTCUT
| Touches de raccourcis
| Exercices pratiques
| Découper des ailes d'avion
| Dépannage
| Convertisseur de signaux
| Historique
| A propos du logiciel
| Notes de versions
| Conditions d'utilisation
| Téléchargements
| Contact
Ce fichier d'aide est régulièrement mis à jour, n'hésitez pas à le consulter en ligne. Avertissement : Les captures d'écrans ne sont pas systématiquement actualisées lorsque les différences sont mineures.
PREREQUIS
HOTCUT est une application 32 bits compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista/7/8/10 32 et 64 bits. Son fonctionnement sous des versions ultérieures n'est pas garanti et peut nécessiter une adaptation du système. HOTCUT est capable de piloter une découpeuse numérique disposant de l'une des interfaces suivantes : • USB avec interpolateur propriétaire DOCDUINO (plus de détails ici) • Parallèle (connecteur DB25) • Série (connecteur DB9), voir ici une possibilité de conversion des signaux série vers parallèle Notez que depuis la version 1.50 seule la prise en charge de l'interface USB avec interpolateur DOCDUINO a évolué.
Débit maximal des principaux formats de ports
Série RS232 | Parallèle SPP | Parallèle EPP | USB 1.0 | USB 2.0 | USB 3.0
115 Kbit/s | 800 Kbit/s | 16 Mbit/s | 12 Mbit/s | 480 Mbit/s | 5 Gbit/s
1,4 Ko/s | 100 Ko/s | 2 Mo/s | 1,5 Mo/s | 60 Mo/s | 600 Mo/s
L'utilisateur doit détenir des droits d'administrateur local sur l'ordinateur. Un affichage d'une résolution minimale de 1024x768 est requis. Restrictions des modes parallèle et série : Un processeur trop faible pourra induire des saccades ou des pertes de pas, ceci étant dû à la saturation de son activité qui est vérifiable depuis le gestionnaire de tâches de Windows. Quelques pistes pour améliorer les performances : • désactiver les modes d'économie d'énergie • désactiver les thèmes du bureau • modifier les paramètres de performance de Windows • désactiver certains services et démarrages automatiques de programmes • opter pour ordinateur dont le processeur ne subit pas de variations de fréquence • installer une carte graphique dédiée (sur une tour) qui soulagera le CPU de certaines opérations La puissance CPU est un critère : • si la démultiplication mécanique est importante • si un mode micro-pas est utilisé • lorsque les formes sont composées d'un nombre important de points Ce paramètre aura un impact sur la réactivité de l'affichage et la durée de création du fichier de découpe (on demande généralement au programme de générer un minimum de 200 points par millimètre de découpe et un processeur réactif sera donc plus confortable). Ne tenez pas compte de ces restrictions si vous utilisez le port USB avec l'interpolateur Docduino car vous pourrez désactiver la génération des fichiers binaires (HCD) qui vous seront alors inutiles. Vous gagnerez ainsi en rapidité de traitement. Configuration recommandée : • Processeur double coeur à 2GHz • Mémoire vive 2Go minimum • 100 Mo disponibles sur le disque dur • Affichage 1024x768 minimum • Windows 7 SP2
INSTALLATION ET MISE A JOUR
HOTCUT est une application portable et aucune procédure d'installation n'est requise. Décompressez simplement l'archive et placez les éléments suivants dans un même dossier à l'emplacement de votre choix :
HOTCUT.EXE | exécutable du programme
HOTCUT.WAV | fichier d'avertissement de fin de découpe
INSTALL.TXT | notes d'installation et de mise à jour du programme
INPOUT32.DLL | librairie de gestion des entrées/sorties du port parallèle pour Windows
Dossier HELP | les fichiers constituant l'aide
Dossier DRIVERS | drivers USB pour DOCDUINO
Dossier EXEMPLES | fichiers fournis pour démonstration
(notez que le fichier RSCOM.DLL n'est plus nécessaire à partir de la version 1.50) Créez ensuite un raccourci de l'exécutable HOTCUT.EXE sur votre bureau et lancez le logiciel. Consultez la section Dépannage si vous recontrez des difficultés au premier lancement. Mise à jour du logiciel : Effectuez une sauvegarde de vos paramètres puis remplacez les fichiers de votre dossier et sous-dossiers par ceux fournis dans la nouvelle archive (sans pour autant supprimer vos fichiers de travail existants). Tout changement de version du logiciel réinitialise les paramètres à leurs valeurs par défaut. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer à nouveau les réglages machine. Vous pouvez pour cela vous aider de votre dernier fichier de sauvegarde .hcr éditable avec un bloc notes. Une mise à jour majeure du logiciel peut rendre inexploitable vos anciens fichiers de projets ou de découpes. Désinstallation complète du logiciel : Supprimez le dossier HOTCUT Editez la base de registre et supprimez la clé HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Hotcut
FICHIERS EXPLOITABLES
Au final le dessin devra toujours être composé de segments de droites ordonnés. Le tracé sera formé d'une seule trajectoire ouverte ou fermée. Les points devront être en nombre suffisant et bien répartis en fonction de la taille souhaitée pour un lissage optimal des surfaces. (vous trouverez plus bas une méthode de création d'un fichier exploitable depuis Adobe Illustrator) Les fichiers de dessin exploitables par le logiciel peuvent être créés : Au format DXF Autocad 2000/LT2000 composés d'une POLYLIGNE ou suite de vertex définissant le parcours de la découpe (le programme interprète également les lignes, cercles, arcs et splines mais sans toutefois les ordonner). Au format DAT* ou CSV* dont chaque ligne est composée des coordonnées X et Y séparées par un espace, une tabulation ou un point-virgule (le programme tente de traiter au mieux ce type de fichier qui n'est pas soumis à une norme stricte et dont la structure peut s'avérer fantaisiste, et il est souvent nécessaire de formater correctement le fichier en passant par l'intermédiaire d'un tableur). * Si vous possédez un fichier formé d'une liste de coordonnées, vous pouvez l'importer dans HOTCUT en respectant les points suivants : sa première ligne peut être un commentaire le fichier ne doit ensuite contenir que des coordonnées les coordonnées doivent être disposées sur 2 colonnes (x et y) sur chaque ligne les valeurs x et y sont séparées par une tabulation ou un espace (format DAT), ou un point-virgule (format CSV) le fichier doit porter l'extension .dat ou .csv selon le cas HOTCUT ne modifiera jamais vos fichiers originaux (sauf si vous les exportez sous le même nom !). Les cotes extraites des fichiers DXF et DAT sont interprétées en millimètres et formatées sur six décimales.
PARAMETRES CNC
Il est impératif de procéder aux réglages avant de lancer votre première découpe. Effectuez pour cela des simulations sans matière pour valider vos paramètres. Concernant les versions 1.48 et ultérieures : HOTCUT pouvait auparavant gérer une table de découpe possédant des axes de conceptions différentes. Ce principe a été abandonné et leur paramétrage individuel a été volontairement désactivé car il est évident et logique que ceux-ci soient mécaniquement identiques sur ce type de machine. ONGLET MOTEURS : Une application globale des valeurs de pas et de période est possible mais il est fortement conseillé d'utiliser l'assistant. Procédez si nécessaire à l'inversion du sens de rotation des moteurs. Vérifiez ensuite le fonctionnement des moteurs dans tous les cas de figure proposés.
onglet Moteurs |  | onglet Machine |  | onglet Ports E/S |
onglet Système |  | onglet Assistant |
Onglet ASSISTANT : L'affichage de la fréquence du processeur vous permettra de constater des variations sensibles si vous utilisez d'anciens ordinateurs portables. L'avance mécanique (démultiplication) et électronique (pas, demi-pas, micro-pas) : Un rapport de démultiplication égal ou supérieur à 2:1 (1 tour = 2 mm) est conseillé pour une vitesse de déplacement stable en mode rapide*. Si vos drivers le permettent, utilisez un mode micro-pas qui vous assurera un fonctionnement bien plus fluide des moteurs. * La solution économique qui consiste à utiliser des tiges filetés au pas métrique fonctionne relativement bien mais des vis trapézoïdales au pas de 2 à 4mm offrent un bien meilleur rendement. Le principe d'entrainement direct par courroie crantée est silencieux et donne des résultats corrects à condition de fonctionner au 1/8 ou 1/16 de pas. Avec la démocratisation des imprimantes 3D on trouve aujourd'hui des kits pignons et courroies à peu de frais. Notez toutefois que l'entrainement par courroie imposera un maintien permanent des couples moteur.
Méthode à suivre avec l'assistant de configuration : Indiquez le nombre de pas par tour des moteurs. Indiquez le mode de fonctionnement des drivers de puissance (plein pas, demi pas, micro pas). Indiquez le rapport de démultiplication. Accédez à l'aide au calcul qui vous est proposée en cliquant sur le bouton correspondant. Indiquez la vitesse d'usinage** souhaitée en millimètres par seconde. Le résultat obtenu pourra être ensuite appliqué à tous les moteurs. ** La vitesse d'usinage est fonction de la matière et de la température du fil, elle-même dépendante de la nature du fil, de son diamètre, et du courant qu'il se voit appliqué. Cette valeur sera donc à déterminer par une suite d'essais et devrait se situer aux alentours de 1mm/s. Onglet MACHINE : Indiquez les caractéristiques physiques de votre découpeuse numérique. Rapport cyclique : le front haut doit être généralement égal ou inférieur à 50%. Une diminution importante du front haut entraîne une chute de la tension moyenne appliquée aux moteurs, ce qui aura pour effet de limiter la vitesse maximale. Dans certains cas, sa modification améliorera la souplesse de fonctionnement ou atténuera le phénomène de résonance à certains régimes. Dans tous les cas consultez la documentation de vos drivers de puissance et appliquez une valeur voisine de celle qui est préconisée. Accélérations : Vitesse maximale : vitesse de rotation que peuvent atteindre les moteurs après accélération. Vitesse minimale (ou vitesse de seuil) : vitesse de rotation instantanée pouvant être appliquée aux moteurs sans perte de pas et sans résonnance. Pente : degrés d'inclinaison des pentes d'accélération et de décélération. Une pente d'accélération adaptée devrait se situer entre 75° et 85°. Utilisez l'onglet moteurs pour procéder aux essais et ajustez finement ces trois paramètres jusqu'à obtenir un fonctionnement fluide. L'accélération n'aura d'effet qu'en avancement rapide hors matière dans le mode manuel, l'usinage quant à lui se fera toujours à vitesse constante. Il ne peut en être autrement puisque la température du fil de coupe est également constante et son inertie rend impossible une variation synchronisée. On cale généralement la vitesse de seuil au même niveau que la vitesse d'usinage. Le bouton Vmin = Vcut est présent à cet effet. Onglet PORTS E/S : Sélectionnez le type de port utilisé ainsi que ses caractéristiques. L'affectation par défaut des bits de données correspond à une configuration classique. Si vous êtes amenés à devoir fabriquer un cordon d'interface, reportez-vous au paragraphe qui traite des connecteurs. Procédez à des essais pour déterminer les paramètres à utiliser pour la chauffe automatique et le maintien du couple (fonctions non disponibles en liaison série). Le maintien constant du couple des moteurs fait gagner en fiabilité en évitant tout risque de perte de pas au démarrage ou de gain de pas lors des arrêts, mais cette option fait chauffer les moteurs lorsque ces derniers sont à l'arrêt. Le relâchement automatique du couple limitera la consommation et donc la montée en température des moteurs mais cela se fera au détriment de la précision. Le bon compromis est d'activer le maintien permanent avec l'option « libérer en quittant », et de relâcher provisoirement le couple depuis le mode manuel dès que cela est possible afin de limiter la surchauffe des moteurs. Onglet SYSTEME : Vous pouvez modifier ici les chemins de vos dossiers de travail. Effectuez ensuite une sauvegarde de la configuration depuis le menu principal. Chaque ordinateur a ses propres caractéristiques et performances, les paramètres ne seront pas exportables vers autre une machine. Une sauvegarde n'est exploitable que si elle correspond à la version courante du logiciel. Attention aux ordinateurs portables dont les performances sont différentes en fonction de leur mode d'alimentation et sur lesquels la fréquence du processeur varie sensiblement en cours d'utilisation. Dans les modes parallèle et série, il est vivement conseillé de désactiver les différents modes d'économie d'énergie. Le mode USB quand à lui est quasiment insensible aux accès système qui peuvent continuer à s'exécuter en arrière plan. Maintenez l'alimentation sous tension si vous utilisez un ordinateur portable.
INTERPOLATEUR DOCDUINO
RAPPEL : HOTCUT et l'interpolateur DOCDUINO imposent une machine dont les 4 axes sont mécaniquement identiques. DOCDUINO est une carte ARDUINO UNO R3 * basée sur le microcontrôleur ATmega328 et équipée du microprogramme spécialement développé pour HOTCUT. Vous pourrez l'intégrer dans votre électronique CNC ou l'installer dans un boitier externe sous forme de convertisseur. Dans les deux cas vous aurez besoin de quelques composants : d'un bouton poussoir ouvert au repos pour le déport du RESET d'un bouton poussoir ouvert au repos pour l'arrêt d'urgence (ATU) ** d'une résistance de 10k et d'un condensateur de 100nF de barettes mâles au pas de 2.54mm de fils et de gaine thermorétractable d'un cordon USB de bonne qualité pour la liaison au PC de prises mâles et femelles si vous devez attaquer une entrée parallèle existante * Les connexions décrites ici seront à adapter avec les autres modèles de cartes ARDUINO ** Le switch destiné à l'ATU doit être d'excellente qualité et présenter un contact franc.
Prototype utilisé au cours du développement, rien de bien compliqué ! Le cordon DB15/DB25 présenté ici est utilisé dans le montage de droite pour la connexion à l'entrée parallèle de la CNC. |  | Exemple d'intégration dans une électronique CNC : déport du switch ATU vers la façade du boitier (fils bleu et noir) et RESET déporté à l'arrière avec les prises USB et DB15.
La sortie peut directement commander vos drivers de puissance (solution préférable) ou comme ici une interface parallèle déjà présente. Assurez-vous que la tension admissible est de 5 Volts et que vos entrées sont en logique positive, ce qui est souvent le cas. CONNEXION DE L'INTERPOLATEUR DOCDUINO A VOTRE CNC Vous pouvez être amené à réaliser un cordon muni d'une prise DB15 câblée comme ci-dessous. (ceci est un exemple, vous pouvez fort bien vous affranchir des prises DB15 et effectuer un câblage direct)
| DB15 |  | ARDUINO |  | FONCTION
| PIN | 1 | -> | PIN | A0 | -> | BIT 0 | = | Pulse | X1
| PIN | 2 | -> | PIN | A1 | -> | BIT 1 | = | Pulse | Y1
| PIN | 3 | -> | PIN | A2 | -> | BIT 2 | = | Pulse | X2
| PIN | 4 | -> | PIN | A3 | -> | BIT 3 | = | Pulse | Y2
| PIN | 5 | -> | PIN | 8 | -> | BIT 4 | = | Dir | X1
| PIN | 6 | -> | PIN | 9 | -> | BIT 5 | = | Dir | Y1
| PIN | 7 | -> | PIN | 10 | -> | BIT 6 | = | Dir | X2
| PIN | 8 | -> | PIN | 11 | -> | BIT 7 | = | Dir | Y2
| PIN | 9 | -> | PIN | 7 | -> |  |  | Enable moteurs
| PIN | 10 | -> | PIN | 6 | -> |  |  | Module relais
| PIN | 15 | -> | PIN | GND | -> |  |  | Masse
La deuxième extrémité du cordon sera connectée à votre CNC sur les broches correspondantes. La liaison devra être la plus courte possible afin de limiter tout risque d'interférence.
Le PIN 6 ne doit pas être directement connectée à la bobine d'un relais mais doit commander ce dernier soit au travers d'une interface déjà présente sur votre CNC, soit par l'intermédiaire d'un montage électronique à base de transistor ou optocoupleur. Le contact de puissance sera de type ouvert au repos (NO). Ci-contre un module relais économique convenant parfaitement. Préférez un modèle à optocoupleur offrant une meilleure sécurité. |  |
L'interpolateur DOCDUINO est auto-alimenté par le port USB du PC mais il est conseillé d'utiliser une alimentation externe dont la tension est comprise entre 7v et 12v surtout si le cordon USB est long ou de faible section. Les chutes de tension peuvent entrainer des plantages intempestifs. AUTRES CONNEXIONS Comme présenté dans le schéma ci-dessus vous devrez installer un switch RESET et un switch ATU, tous deux ouverts au repos.
| ARDUINO |  | Composant |  | ARDUINO
| Pin | 3 | -> | Résistance 10k | <- | VCC
| Pin | 3 | -> | Condensateur 100nF | <- | GND
| Pin | 3 | -> | Switch ATU | <- | GND
| Pin | reset | -> | Switch RESET | <- | GND
Le circuit RC (résistance + condensateur) doit rester au plus proche de la carte et les fils reliant le switch ne doivent pas excéder 60cm ou être exposés à des perturbations. IMPORTANT : la résistance de 10k doit être impérativement connectée entre la pin 3 et le +5V avant de relier la carte au PC. PREMIERE INSTALLATION 1 - Connectez le module DOCDUINO sur un port USB et laissez Windows détecter le nouveau périphérique. 2 - Ignorez la recherche Windows Update et orientez l'installation du pilote vers le dossier DRIVERS fourni dans le package HOTCUT. Astuce : déconnecter préalablement votre PC d'Internet forcera Windows à rechercher le driver sur votre disque dur. 3 - Depuis le gestionnaire de périphérique de Windows, relevez uniquement le numéro du port COM attribué à la carte ARDUINO. 4 - Lancez HOTCUT, puis dans Paramètres, Ports E/S sélectionnez : > liaison USB / DOCDUINO > le numéro de port que vous avez relevé > une vitesse de 9600 bits par secondes 5 - Enregistrez les modifications. A RETENIR - En cas de difficultés, n'hésitez pas à quitter puis relancer HOTCUT, et procédez éventuellement à un reset de la carte. - L'attribution du numéro de port COM varie d'un ordinateur à l'autre, vérifiez systématiquement ce point en cas de non fonctionnement. - Ne tenez pas compte des paramètres de transmission indiqués dans le gestionnaire de périphérique Windows. - Utilisez un cordon USB blindé si possible muni d'une ferrite pour une fiabilité maximale de la communication. - Certaines vitesses de transfert semblent ne pas toujours fonctionner correctement. La valeurs validée est 9600 bps. - Des tests ont toutefois été réalisés avec succès en 57600bps avec un cordon de qualité et sur une longueur de 5 mètres.
| Remarques sur l'onglet « Ports E/S » avec DOCDUINO
La concordance des paramètres HOTCUT / DOCDUINO est primordiale. Elle peut être vérifiée (ainsi que la version du firmware) par une action sur le bouton TEST qui déclenche la lecture des paramètres présents dans l'EEPROM de la carte. Assurez-vous que la mention (ok) soit bien présente en début de chaque ligne. Si vous obtenez un message quelconque, vérifiez votre câblage et le numéro de port utilisé. Si vous estimez que tout est correct fermez Hotcut, débranchez et rebranchez le cordon USB, faites un reset de la carte et relancez Hotcut. Sachez qu'une valeur élevée n'optimise pas le fonctionnement de manière significative et que 9600bps procure un résultat d'une bonne stabilité. Le bouton TEST permet également de vérifier le fonctionnement de la chauffe et du maintien des couples. Si les moteurs ne s'activent pas, inversez le maintien des couples moteurs en cochant ou en décochant Inverser. Activer le maintien des couples moteurs n'est pas nécessaire sur des entrainements par vis sans fin mais indispensable sur les entrainements par courroies.
DEPANNAGE En cas de blocage du logiciel, une action sur le bouton reset de la carte devrait libérer la situation. Dans le cas contraire, fermez HOTCUT et effectuez un nouveau reset avant de le relancer le logiciel. En cas de plantages fréquents HOTCUT / DOCDUINO : 1 - Vérifiez la qualité de la connexion USB. 2 - Vérifiez l'électronique sur le circuit du switch ATU. 3 - Alimentez directement la carte Arduino avec une tension comprise entre 7v et 12v. En cas de perte totale de communication entre HOTCUT et DOCDUINO il est possible de réinitialiser la carte a ses valeurs d'origine : 1 - Maintenez le bouton ATU enfoncé et appuyez brièvement sur le bouton RESET. Attendez 5 secondes avant de relâcher le bouton ATU. 2 - Paramétrez HOTCUT à 9600bps et enregistrez. Pour information, les valeurs par défaut dans DOCDUINO sont les suivantes :
| Valeur d'avancement | (pas/mm) | 200
| Rapport cyclique | (%) | 50
| Vitesse minimale (seuil) | (mm/s) | 1
| Pente d'accélération | (°) | 75
| Durée de préchauffage | (s) | 5
| Vitesse du port | (bps) | 9600
Il peut arriver que le système d'exploitation perde la liaison avec le port COM. Ce dysfonctionnement est indépendant du logiciel et peut nécessiter un redémarrage de l'ordinateur. FICHE TECHNIQUE DU FIRMWARE POUR ARDUINO UNO R3 Gestion de moteurs pas à pas sur 4 axes, 1 sortie ENABLE, 1 sortie RELAIS, 1 entée ATU Commande directe des drivers ou d'une interface parallèle déjà présente ( niveau des sorties 5V en logique positive ) FONCTIONS PRINCIPALES : - Interpolation linéaire de coordonnées au format Gcode. - Gestion du maintien de couple moteur et de chauffe du fil. - Arrêt d'urgence immédiat ou progressif en avance manuelle. - Arrêt d'urgence autorisé durant la préchauffe initiale. - Accélérations et décélérations en avance manuelle. - Usinage à vitesse constante (sans accélération). - Pause et reprise d'usinage. - Simulation d'usinage pour validation du fichier Gcode. - Retour au point d'origine dans les deux modes d'avance. CORRECTIONS D'USINAGE : - Etalonnage systématique de la vitesse d'avance. - Rattrapage automatique des pas résiduels. AUTRES FONCTIONS : - Remise aux valeurs par défaut de l'eeprom. - Changement de vitesse de transmission série.
COMPARATIF DES MODES DE TRANSMISSION
| DOCDUINO | PARALLELE | SERIE
Mode d'interpolation | à la volée | précalculé | précalculé
Licence | contribution | gratuite | gratuite
Interface | propriétaire | intégrée | intégrée
Connectique | USB | DB25 | DB9
Déclencheur d'arrêt d'urgence | switch | clavier | clavier
Commande d'une interface parallèle CNC | +5V | oui | convertisseur
Commande directe des drivers CNC | +5V | non | non
Consommation des ressources système | normale | saturation | saturation
Mise en veille de l'affichage | autorisé | non | non
Sollicitation du système durant l'usinage | autorisé | non | non
Gestion du maintien des couples moteurs | oui | oui | non
Gestion de la chauffe du fil | oui | oui | non
Mode demi-pas | oui | oui | oui
Modes micro-pas | oui | non garanti | non
Vitesse hors matière | élevé | limité | limité
Fluidité des mouvements | oui | non | non
Etalonnage automatique des vitesses | oui | non | non
Rattrapage automatique des pas résiduels | oui | non | non
Retour à l'origine en avance rapide | oui | non | non
Arrêt d'urgence durant la préchauffe initiale | oui | non | non
Etalonnage automatique de la vitesse d'usinage | oui | non | non
Ajustement de la vitesse avant usinage | oui | oui | oui
Ajustement de la vitesse en cours d'usinage | * | oui | oui
Mode simulation (test de validité du Gcode) | oui | * | *
* configuration non concernée
CONFIGURATION RAPIDE
Si vous êtes impatient de tester votre machine voici un résumé des opérations, considérant que vous êtes en présence d'une machine de conception parfaitement symétrique et que votre électronique est correctement connectée. INSTALLATION : Décompressez l'archive et placez le dossier où bon vous semble, puis créez un raccourci de « Hotcut.exe » sur le bureau. Lancez le programme et cliquez sur le bouton « Paramètres »
|  | Depuis l'onglet « Ports E/S » Indiquez le mode de transmission des données (USB, parallèle ou série). Ajustez les paramètres du port d'entrée/sortie. Conservez par défaut l'affectation des bits de données, vous ne la modifierez que si nécessaire. Les réglages de chauffe automatiques et de maintien de couple se font en utilisant le bouton TEST.
|  | Depuis l'onglet « Assistant » Indiquez en pas par tour la caractéristique des moteurs (ex. 200pas/tr). Indiquez le même mode de fonctionnement que celui de vos drivers de puissances (ex. 1/16pas). Indiquez le rapport de démultiplication mécanique en vous aidant de l'outil « Démultiplication ». Saisissez la vitesse de coupe recherchée qui devrait se situer aux alentours de 1mm/s. Si le bouton « Appliquer » est inactif, cliquez sur « Recalculer ». Les paramètres sont alors enregistrés et vous basculez sur l'onglet « Moteurs ».
|  | Depuis l'onglet « Moteurs » Validez les sens de rotation des moteurs. Cet onglet vous permet de tester vos moteurs dans les deux modes d'avance.
|  | Depuis l'onglet « Machine » Renseignez la capacité de votre machine et conservez un rapport cyclique de 50%. Augmentez ou diminuez progressivement la vitesse minimale (vitesse instantanée de démarrage admise par les moteurs). Enregistrez et revenez dans l'onglet « Moteurs » pour vérifier la stabilité de rotation en mode avance d'usinage. Augmentez ou diminuez progressivement la vitesse maximale admise par les moteurs en conservant une pente comprise entre 75% et 85%. Enregistrez et revenez dans l'onglet « Moteurs » pour vérifier les accélérations et décélérations en monde avance rapide (assurez-vous que les moteurs supportent cette vitesse et qu'ils ne décrochent pas). Ajustez ensuite la pente jusqu'à obtenir la meilleure fluidité de déplacement en avance rapide.
HOTCUT est à présent configuré pour effectuer les premiers tests de découpe !
BROCHAGE DES CONNECTEURS
PARALLELE (DB25) |  |  | SERIE (DB9) |
|  |  | Broche
sortie | => | STROBE | 1
sortie | => | DATA 0 | 2
sortie | => | DATA 1 | 3
sortie | => | DATA 2 | 4
sortie | => | DATA 3 | 5
sortie | => | DATA 4 | 6
sortie | => | DATA 5 | 7
sortie | => | DATA 6 | 8
sortie | => | DATA 7 | 9
entrée | <= | ACKNOLEDGE | 10
entrée | <= | BUSY | 11
entrée | <= | PAPER END | 12
entrée | <= | ON LINE | 13
sortie | => | AUTO LINE FEED | 14
entrée | <= | ERROR | 15
sortie | => | INIT/RESET | 16
sortie | => | SELECT IN | 17
masse |  | 0V/GND | 18 - 25
| Broche
DATA CARRIER DETECT | 1
RECEIVE DATA (RXD) | 2
TRANSMIT DATA (TXD) | 3
DATA TERMINAL READY (DTR) | 4
GND | 5
DATA SET READY | 6
REQUEST TO SEND | 7
CLEAR TO SEND | 8
RING INDICATOR | 9
Notes concernant le port parallèle : Il dispose de 12 sorties et de 5 entrées. Chaque voie des axes doit correspondre à une paire de broches consécutives. Les broches 2-3, 4-5, 6-7 et 8-9 correspondent respectivement aux bits de données 0-1, 2-3, 4-5 et 6-7 des 4 axes.
LE GESTIONNAIRE DE PROJET
Fenêtre principale à partir de laquelle on importe les fichiers DXF ou DAT, on crée de nouvelles formes, on effectue les différentes corrections, et enfin où on définit leur échelle et leur précision. Un projet n'est valide que si les deux profils dont il est composé possèdent le même nombre de points. S'agissant de tracés de découpes, on parlera ici de points plutôt que de sommets. Prenons pour exemple un rectangle : 4 sommets, 4 arêtes, et 5 points de coordonnées puisqu'il comportera un point de départ et un point d'arrivée. Les cotes et les formes de ces profils peuvent être différentes et on se trouve alors dans le cas d'une découpe asymétrique pour laquelle il est indispensable de passer par l'étape de projection décrite plus loin. Pour chaque profil : la liste de gauche contient les coordonnées brutes du dessin ramenées au point d'origine, mises à l'échelle et formatées sur six décimales. la liste de droite contient les coordonnées formatées au niveau de précision choisi. Il est donc parfaitement inutile de placer un quelconque point du dessin original aux coordonnées 0,0 depuis votre logiciel de DAO car HOTCUT se charge de cette mission. L'interface possède un mode édition offrant une surface de travail plus confortable (plus de deux fois supérieure). Des outils sont disponibles dans les deux cas tels que zoom, centrage, rotation et miroir. Selon le type de dessin, les paramètres d'affichage peuvent être personnalisés depuis le menu Options.
Interface en mode standard. Le triangle rouge indique le profil en cours d'édition. |  | Interface en mode édition. Certaine fonction sont volontairement désactivées.
L'état des tracés (ouvert ou fermé) ainsi que leur nombre de points les constituant sont indiquées en temps réel.
LE MENU PRINCIPAL
Menu Fichier Nouveau projet : Réinitialise l'interface d'édition. Ouvrir un projet : Ouvre un fichier préalablement enregistré au format HCP. Gestion des fichiers : Outils de recherche, de nommage et de suppression par lots des fichiers constituant un projet. Mémo de découpe : Mémoire de vos données techniques de découpe (également accessible depuis le mode manuel et la fenêtre de découpe). Calculatrice : Ouvre la calculatrice Windows, également accessible avec la touche F10. Importer un projet : Importation de fichiers CNC tiers. Exporter le projet : Exportation du projet vers d'autres formats CNC. Configuration : Sauvegarde, restauration ou réinitialisation de la configuration machine et interface. Quitter : Ferme l'application. Menu Options (les options sont automatiquement conservées à la fermeture de l'application) Afficher les repères : Affiche les axes X et Y, les limites de dessin et l'orientation du point d'origine. Afficher les points : Affiche en rouge les points du tracé. Densité des points : Propose 3 niveaux d'affichage de densité des points. Taille des points : Propose 3 niveaux d'affichage de taille des points. Précision du pointeur : Propose 4 niveaux de sensibilité pour la sélection des points avec la souris. Suppression silencieuse des points inutiles : Lors de son ouverture, le fichier est analysé et le programme détecte si deux coordonnées contiguës présentent les mêmes valeurs. Par défaut il est demandé une confirmation de correction mais l'action peut être exécutée silencieusement si cette option est activée. Ignorer les dépassements de capacités : Une protection logicielle évite la rupture mécanique en cas de dépassement des capacités de la machine mais celle-ci peut être levée en activant l'option. Protection des modifications : Prévient de l'écrasement accidentel du projet en cours de création. Confirmer l'écrasement des fichiers : Lorsque cette option est désactivée, aucun message ne préviendra de l'écrasement d'un fichier si celui-ci existe déjà. Incrément de décalage : Propose 3 niveaux d'incréments utilisés par les combinaisons de touches CTRL Flèches. Générer uniquement le Gcode : Le fichier de découpe HCD nécessaire à l'usinage via ports parallèle ou série ne sera pas généré pour réduire la durée de traitement. Autoriser la reprise de découpe : Permet de reprendre la découpe en cours après un arrêt par appui sur la barre d'espace. Signal sonore en fin d'usinage : Active la lecture du fichier hotcut.wav à la fin de la découpe. Menu Forme Module de création de formes prédéfinies et de segments (non disponible en mode édition). Pleine : polygones, cercles, etc. Evidée : tubes Rainure : pour créer des évidements Segment : pour une coupe simple ou un ajout à un dessin existant Historique Il ne s'agit pas d'un menu mais de la liste des dernières opérations effectuées par l'utilisateur et dont l'annulation est possible avec CTRL Z Menu Aide Aide : Ouvre le fichier d'aide dans le navigateur par défaut. Source de l'aide : Choix entre les fichiers locaux ou l'aide en ligne maintenue à jour. Rappel des raccourcis : Affiche un aide-mémoire des raccourcis clavier utilisables dans la fenêtre active. Télécharger la dernière version : Lien pour récupérer la dernière mise à jour de HOTCUT. A propos du logiciel : Informations et mentions légales.
LES MENUS CONTEXTUELS
Opérations réalisables sur les dessins : copier/coller de points ajout, suppression et édition de points rotation paramétrable du profil permutation des profils fermeture du tracé définition du point de départ inversion du sens de découpe prise en charge du trait de coupe (1) ajout et suppression des segments de dégagement suppression des points en doublon confusion des points approchants (2) simplification du tracé (3) division des segments (4) édition des points par décalage sélection de plages de points (5) verrouillage et manipulation d'une plage de points (6) propriétés du dessin (7) exportation du dessin au format DAT, CSV, DXF ou BMP importation d'un dessin au format DAT, CSV ou DXF (1) Conditions pour utiliser la fonction Trait de Coupe : la valeur de décalage est limitée à 5mm le tracé peut être ouvert ou fermé le décalage peut être forcé vers l'intérieur pour la réalisation d'évidements la fonction ne peut être appelée qu'une seule fois le tracé ne doit pas comporter de segments de dégagement le tracé ne doit pas se croiser en un ou plusieurs points sous peine d'obtenir un résultat erroné l'espace doit être suffisant pour la valeur de décalage sur les parties concaves du tracé La valeur de décalage est appliquée sur les arrêtes du tracé.
| Exemple d'erreur produite avec la fonction trait de coupe sur un tracé croisé ----------------------------> |
Exemple de déformation causée par un tracé croisé et donc incompréhensible pour le programme. Avant application, la fonction Surface retourne une valeur nulle (les deux parties du dessin se soustraient).
(2) La confusion des points approchants se définit : par une valeur de tolérance (en mm) par un intervalle en nombre de points Les points de coordonnées approchantes sont fondus en un seul s'ils sont considérés contigus par les notions de tolérance et d'intervalle ou déplacés s'ils ne se sont pas. (par exemple une tolérance de 1mm et un intervalle de 5 points signifie que la comparaison se fera un point sur cinq et sur un écart de 1mm) Cette fonction permet de créer des aller-retour parfaits lorsque le fil doit emprunter le même parcours, et/ou de simplifier un tracé comportant un nombre important et inutile de points. (3) La simplification du tracé : Supprime progressivement tous les points constituant les droites à l'exeption des extrémités. (4) La division des segments constituant le dessin se définit : par une distance minimale à conserver entre deux points (en mm) par un nombre d'itérations ou nombre de passes En fonction du nombre d'itérations demandé, une division peut s'opérer entre deux points tant que l'espace minimal n'est pas atteint sans pour autant surcharger les portions déjà fournies. Cet outil utilisé tel quel n'augmente en rien la précision du tracé. Il peut permettre un rendu de découpe plus lisse dans des cas particuliers à condition toutefois de retoucher les points ajoutés. L'opération n'est autorisée que lorsque les dégagements sont absents. (5) Une plage de points se définit : soit en sélectionnant le premier point puis en maintenant la touche majuscule enfoncée tout en sélectionnant le dernier point soit en maintenant le clic gauche et en glissant verticalement le pointeur sur la grille soit en maintenant le clic gauche et en décrivant sur l'aperçu une zone rectangulaire englobant le premier et le dernier point Les points sélectionnés apparaissent en jaune. La sélection prise en compte est toujours une suite complète de points contigus partant du premier au dernier point sélectionné, même si la zone décrite avec le pointeur n'englobe pas la totalité. La sélection de plusieurs plages non contigües n'est donc pas directement possible mais peut être contournée par le verrouillage décrit ci-après. Le sens de découpe de la sélection courante peut être inversé pour ordonner le dessin. (6) Un verrouillage de points se définit : soit appuyant sur la touche F3 après avoir sélectionné un point ou une plage de points soit en maintenant la touche CTRL enfoncée et en décrivant sur l'aperçu une zone rectangulaire avec le pointeur Les points verrouillés apparaissent en vert. Plusieurs plages non contigües peuvent être ainsi définies. Le verrouillage de points peut être utilisé : pour exclure d'un dimensionnement un ou plusieurs groupes de points pour déplacer des groupes de points à l'aide de la combinaison de touches CTRL Flèches ou de la fonction de déplacement Lorsqu'aucun point n'est verrouillé, le déplacement par la combinaison de touches CTRL Flèches s'applique uniquement aux points en cours de sélection. La suppression s'applique prioritairement aux points verrouillés, dans le cas contraire les points en cours de sélection seront supprimés. (7) Calcul de la surface : si le tracé est ouvert, un segment de fermeture sera virtuellement créé le temps du calcul AVERTISSEMENT : la fonction surface retournera une valeur erronée si le tracé se croise en un ou plusieurs points Les points en doublon apparaissent en orange dans les grilles. Le défilement vertical des coordonnées dans la grille matérialise le parcours de la découpe. Les modifications récentes peuvent être annulées à l'aide de la combinaison de touches CTRL Z Les actions suivantes entraînent la remise à zéro de l'historique des modifications : création d'une forme ouverture d'un dessin ouverture d'un projet réinitialisation Notes Pour chacun des profils, les manipulations s'appliquent toujours sur la première grille (coordonnées brutes) depuis le menu contextuel ou par les touches de raccourcis. Un contrôle de dépassement de capacités à l'ouverture d'un fichier ou lors d'opérations évite les risques de rupture mécanique (cette sécurité est désactivable depuis le menu Options). Le programme gère les coordonnées en doublon à l'ouverture des fichiers, allégeant ainsi les durées de traitement.
LES BOUTONS
Echelles Taille hors dégagement associée à chaque cote : Actif après un dimensionnement, il ajuste la taille à la cote demandée sans prendre en compte les segments de dégagement. Conserver les proportions : Maintient le rapport X/Y lors d'un redimensionnement de la forme. Appliquer un coefficient : Dimensionne la forme selon un coefficient multiplicateur. Décimales (ce choix est conservé à la fermeture de l'application) Nombre de décimales appliquées aux coordonnées : L'option sans décimales (valeurs entières arrondies) ne peut convenir qu'aux découpes de formes géométriques, particulièrement si le fil doit emprunter plusieurs fois le même chemin, mais le respect des cotes sera imprécis. L'option à trois décimales, activée par défaut et recommandée dans la plupart des cas, permet un rendu correct des contours. Une augmentation trop forte du nombre de décimales peut occasionner un léger décalage dans certaines parties de la découpe. Ce choix est un juste équilibre entre lissage et précision du tracé. Boutons principaux Ouvrir un projet : ouvre un fichier préalablement enregistré au format HCP. Enregistrer le projet : enregistre le projet courant au format HCP. Aligner les profils : outil d'alignement manuel et de permutation des profils (actif seulement si les profils sont asymétriques). Calcul des projections : transposition des dessins vers le parcours réel des guides (actif seulement si les profils sont asymétriques). Générer la découpe : création du fichier de découpe au format HCD. Découper : ouverture d'un fichier de découpe au format HCD et accès à l'interface d'usinage. Réinitialiser : remise à zéro tous les paramètres de l'éditeur. Mode manuel : outils de coupe manuelle et de positionnement des axes. Paramètres CNC : réglages de toute la partie interface. Quitter Hotcut Les 6 premiers boutons sont organisés de manière chronologique et correspondent chacun à une étape de la création du projet. Profils Recopier profil : Recopie un profil sur l'autre. Mode édition : Bascule sur l'affichage à une seule vue pour plus de détails. Centrer : Recentre le tracé dans l'aperçu. Synchroniser les zooms : Lie les zooms des deux profils. Zoom mini : Replace le zoom à sa valeur minimale par défaut. Zoom : Règle le zoom à l'aide d'un curseur. Zoom maxi : Place le zoom à sa valeur maximale. Rotation horaire 90° : Effectue une rotation du profil à 90° dans le sens horaire. Miroir horizontal : Opère un miroir horizontal sur le profil. Miroir vertical : Opère un miroir vertical sur le profil.
AJOUT DE DEGAGEMENTS
Il est toujours préférable, voire indispensable, de créer des segments d'entrée et de sortie dans la matière (appelés dégagements) pour obtenir un résultat correct. Cette fonction est accessible depuis les menus contextuels. Les options sont les suivantes : Longueur : Longueur de base des segments (5mm par défaut). Externe : Force les segments à sortir de la forme de la longueur précisée, quitte à la traverser (activé par défaut). Interne : Les segments sont orientés de la longueur précisée et peuvent se retrouver à l'intérieur de la forme. Appliquer aux deux profils : Les deux profils se verront ajouter des segments de dégagement identiques (activé par défaut). Ajuster la longueur sur le plus petit profil : Tente d'aligner les profils lorsqu'ils sont asymétriques en ajustant un des deux dégagements (activé par défaut). Cette option implique la précédente.
L'action sur les boutons Externe et Interne modifie l'apparence des icônes.
ALIGNER LES PROFILS (profils asymétriques)
|  | Cette procédure nécessite la présence de dégagements et doit être exécutée avant le calcul des projections. Elle permet l'alignement manuel des profils par ajustement des segments d'entrée et de sortie. Après calcul des projections cette fonction n'est plus accessible. Il est toujours préférable d'agir sur le plus petit profil pour ne pas risquer de retrouver le point d'attaque du fil à l'intérieur. Important : L'accès à cette fenêtre n'est pas possible si le programme considère que les profils ne disposent pas de segments de dégagement exploitables.
CALCUL DES PROJECTIONS (profils asymétriques)
Explication : L'application des tracés s'effectue toujours sur les plans de déplacement des guides (les supports du fil). Lorsque les deux profils sont différents, le résultat obtenu sur la matière sera fonction de son épaisseur, de sa position sur la table de découpe et de la distance entre les guides. De plus, l'inclinaison du fil rendra sa longueur variable dans des proportions quelquefois importantes. Le fil est matérialisé par une droite d'un guide à l'autre et dont la projection sur la matière donnera la découpe réelle. Dans cette fenêtre, le calcul des projections est effectué en fonction de ces divers paramètres et une représentation graphique permet de mieux appréhender le phénomène. Il est possible de modifier à la volée la distance entre guides pour optimiser la longueur de fil nécessaire à l'amplitude. Il n'est pas autorisé d'effectuer plus d'une projection sur un même projet et il sera donc nécessaire d'annuler la première (CTRL Z) avant d'en réaliser une autre. C'est pour cette raison qu'il est important d'enregistrer le projet AVANT d'effectuer le calcul des projections. Le bouton Appliquer de cette fenêtre restera inactif : si les saisies ne sont pas correctement validées si l'amplitude sur un axe dépasse la capacité de la machine si la longueur disponible du fil de coupe est insuffisante
Notez qu'il est hasardeux de tenter une découpe présentant un rapport de dissymétrie supérieur à 2:1 car la matière aura tendance à se consumer sur le plus petit profil, mais la fonction Trait de coupe peut être appliquée différemment sur chaque profil en vue de corriger ce phénomène.
GENERER LA DECOUPE
|  | Les points de coupe sont calculés à partir des données des grilles coordonnées ajustées de la fenêtre de projet. Le temps de calcul est proportionnel au développement des tracés, à la complexité des dessins et au rapport de démultiplication des moteurs. Le fichier HCG contiendra les lignes Gcode tandis que le fichier binaire HCD sera utilisé pour les modes de transmission parallèle et série. Il sont accompagnés de deux autres fichiers qui seront exploités dans la fenêtre Découpe et positionnement. La création du fichier HCG nécessaire à l'interface USB est quasi instantanée. Celle du fichier HCD est lente mais peut être désactivée depuis les options du menu principal si vous utilisez l'interpolateur USB (Générer uniquement le Gcode). Un option permet de générer deux fichiers de découpe symétriques sur le plan XY si nécessaire.
DECOUPE ET POSITIONNEMENT
Après ouverture du fichier de découpe, le positionnement des profils par rapport à la matière, le point d'entrée du fil et le volume nécessaire à la réalisation du projet sont précalculés. Notez bien que les tracés affichés correspondent au parcours effectué par les guides et non au résultat sur la matière. L'image de droite illustre le cas d'un cône où il est parfaitement explicable qu'après calcul des projections, le parcours des guides puisse déborder du volume de matière. Les paramètres liés à une découpe asymétrique sont rappelé dans le cadre supérieur et il est impératif de les respecter pour obtenir un résultat cohérent (distance entre guides, décalage et épaisseur de la matière). Si une seule de ces valeurs devait changer, le fichier de découpe devrait alors être recréé après un nouveau calcul des projections. Contrairement aux modes parallèle et série, le mode Docduino autorise l'ouverture de tous les fichiers de découpe même lorsque les paramètres machine sont différents de ceux qui était actifs lors de leur création. Ceci s'explique par le fait que l'interpolateur se base sur un fichier Gcode contenant des coordonnées et non des instructions point par point. Assurez-vous toutefois du sens de départ de la découpe avant tout lancement d'usinage.
Découpe symétrique : le parcours du fil est le reflet du résultat sur la matière. |  | Découpe asymétrique : le parcours diffère du résultat sur la matière.
La découpe asymétrique met en évidence que les tracés projetés ne sont pas ceux des découpes sur la matière mais les trajectoires empruntées par les guides du fil chaud. Ce résultat varie en fonction des paramètres entrés lors du calcul des projections. La vitesse de coupe peut s'ajuster avant usinage et l'estimation de durée est directement mise à jour.
Le bouton SIMULATION, accessible uniquement en mode USB, permet de vérifier la validité d'un fichier Gcode à la vitesse maximale définie dans les paramètres. Au cours de cette opération le programme communique réellement avec la carte DOCDUINO mais la chauffe du fil et les moteurs sont désactivés, et les positions absolues restent inchangées.
LANCEMENT DE LA DECOUPE
MODES PARALLELE ET SERIE : | MODE USB / DOCDUINO :
Le timing peut être affiné en cours d'usinage à l'aide des flèches. L'arrêt d'urgence s'active en appuyant sur ESPACE au clavier. | Les lignes du fichier Gcode défilent durant l'usinage. L'arrêt d'urgence s'active par le bouton ATU de la carte. (il peut également interrompre le préchauffage initial)
Dans ces modes il est déconseillé de solliciter le système d'exploitation durant l'usinage, de même qu'il est indispensable de désactiver les modes de mise en veille. | Ce mode n'est pas sujets aux perturbations mais il est conseillé de ne pas solliciter le système durant l'usinage.
Dans les deux cas la reprise de découpe nest autorisée que si cette option a été activée dans le menu principal.
LE MODE MANUEL
|  | Accessible depuis les fenêtres de projet et de découpe via la touche F11, le mode manuel permet aussi bien de positionner les axes que de procéder à une découpe manuelle. Utilisation des boutons : CLIC : exécute le déplacement affiché MAJ CLIC : exécute un déplacement de 1 mm CTRL CLIC : exécute un déplacement de 0.1 mm Les touches directions du clavier peuvent également être utilisée seules ou en combinaison avec MAJ et CTRL pour le déplacement des axes. L'indicateur central est présent lorsque la gestion automatique de chauffe est activée (fonction non disponible en liaison série). La mise sous tension du fil n'est effective qu'en avance d'usinage. Quatre séquences pour le débit de pièces sont programmées, la partie découpe y est représentée en vert et le déplacement rapide hors matière en rouge. La pause entre les deux phases est calée à 3 secondes. La valeur de déplacement par défaut peut être rappelée ou redéfinie. La définition d'une origine logique facilite le repositionnement des axes en un point donné. Ce point est mémorisé tant que le bouton «Définir l'origine» n'a pas été appuyé, mais il peut être réinitialisé automatiquement à chaque lancement de découpe si l'option est activée. Pour des raisons de fiabilité, le retour à l'origine est considéré comme un usinage en modes parallèle et série et s'effectue en avance lente et à vitesse constante. En revanche, la carte USB DOCDUINO gère parfaitement les deux situations. Les boutons de gestion du couple libèrent provisoirement les moteurs pour un repositionnement manuel ou pour éviter la montée en température des moteurs (fonction non disponible avec la liaison série).
Le menu « Options » : Inversion des boutons selon votre position par rapport à la machine, cela qui n'a pas d'incidence sur les sens de découpes. Mise à l'origine automatique (désactivée par défaut) redéfinit l'origine au début de chaque découpe et des séquences programmées. Comportement de l'arrêt d'urgence des moteurs : immédiat (activé par défaut) ou avec pente de décélération. Notez qu'en mode DOCDUINO l'affichage des positions ne se fait pas en temps réel, son actualisation est réalisée au terme du déplacement.
MEMO DE DECOUPE
|  | Petit utillitaire intégré pour noter vos paramètres de coupe. Un menu accessible par clic droit propose les options d'édition. Il n'y a pas d'exigence quant au contenu des cellules qui peut être composé de chaines alphanumériques. Cette outil est accessible depuis les fenêtres : Paramètres CNC Mode manuel Découpe et positionnement Gestionnaire de projet (via le menu)
GESTION DES FICHIERS DE TRAVAIL
|  | Cet outil va permettre un traitement par lot des fichiers de travail pour leur nommage ou leur suppression, et cela bien plus aisément que depuis l'explorateur Windows. Pour donner un exemple, une découpe est constituée de 4 fichiers portant le même nom et une extension différente, plus le fichier projet qui est généralement nommé à l'identique, idem pour les DXF et autres formats. Il suffit alors d'en sélectionner un pour traiter l'ensemble. Les extensions de fichiers prises en comptes sont : dxf, dat, csv, hcp, hcd, hci, hcs et hcg. Cette fenêtre est accessible depuis le menu principal.
CREATION D'UN FICHIER EXPLOITABLE
Il est peut-être utile de rappeler que le tracé doit être composé d'une seule polyligne qui définit la trajectoire du fil, car contrairement à d'autre procédés numériques l'outils ne peut pas se repositionner en cours d'usinage mais effectue un parcours complet à vitesse constante et sans interruption. Autocad* est certainement la référence en matière de DAO mais sa complexité peut rebuter plus d'un hobbyiste. Adobe Illustrator* est plus abordable et en posséder les bases ne vous demandera que quelques heures pour peu que vous vous donniez la peine de suivre des tutoriels dénichés çà et là sur la toile. La démonstration qui suit est basée sur la version CS4 de Illustrator* et suppose que la maîtrise des principaux outils est déjà acquise. Créez par exemple un nouveau dessin à partir d'ellipses et de rectangles se chevauchant, puis exécutez une réunion de l'ensemble des objets à l'aide du Pathfinder. Nous voici maintenant en présence d'une forme quelconque que nous voulons exporter au format DXF, hors il est bien précisé que HOTCUT ne gère ni les arcs, ni les courbes de Beziers. Comment faire ?... Nous aurions pour cela une première solution : verrouiller le calque courant. ajouter un nouveau calque. activer l'option «repères commentés» avec CTRL U redessiner le contour de la forme avec l'outil plume en créant des segments de droites à intervales réguliers (maintenir pour cela un niveau de zoom constant). supprimer le premier calque. Cette méthode peut vite s'avérer longue, fastidieuse et imprécise. Nous allons plutôt utiliser la fonction «Ajout de points d'ancrage» automatisée par un script et qui s'avère extrêmement simple. Revenons donc à notre dessin original et suivons la procédure décrite ci-dessous : affichez la palette «Scripts d'action» disponible dans le menu «Fenêtre». depuis le menu de cette palette exécutez «Effacer les scripts d'action» puis «Nouveau script» auquel vous allez donner un nom (vous pouvez aussi en profiter pour renommer «l'ensemble» représenté par un dossier tout en haut de la liste). à présent cliquez sur le petit bouton rouge au bas de la palette pour lancer l'enregistrement, à partir de cet instant tout ce que vous ferez sera enregistré dans le script. sélectionnez votre dessin. allez dans le menu «Objet / Tracé / Ajout de points d'ancrage» et répétez cette opération cinq fois. arrêtez l'enregistrement en cliquant sur le petit bouton carré au bas de la palette. vous pouvez dès à présent «Enregistrer les scripts d'action» afin de les sauvegarder et de pouvoir les recharger plus tard. Toutes les manipulations qui viennent d'être effectuées peuvent désormais être appliquées de façon automatisée sur n'importe quel autre dessin. Il suffit pour cela de sélectionner le script, de se placer au début, et enfin de cliquer le petit bouton triangulaire «Exécuter la sélection en cours». C'est aussi simple que ça ! A noter qu'il est conseillé de supprimer les couleurs de fond et de contour avant d'exporter le dessin au format DXF pour une meilleure interprétation par HOTCUT. Il est parfaitement possible d'ajouter ces commandes à votre script (il sera ensuite nécessaire de basculer en mode tracé avec CTRL Y pour visualiser le dessin) : replacez le script en mode enregistrement (les nouvelles commandes vont s'ajouter). sélectionnez le dessin. supprimez les couleurs de fond et de contour. arrêtez l'enregistrement Votre script devrait ressembler à ceci (n'oubliez pas de le sauvegarder à nouveau !). Adobe Illustrator* est largement utilisé dans le domaine professionnel et sa notoriété n'est plus à démontrer. La précision des tracés est équivalente à ce que l'on pourrait attendre d'Autocad* à partir du moment où une résolution inférieure au 1/100ème n'est pas nécessaire et les fonctions disponibles sont bien suffisantes en regard de nos besoins. Astuces avec Autocad : Vous pouvez remplacer cercles et arcs par des polygones de 36 à 72 côtés. Si le dessin comporte des arcs, décomposez tout le dessin ou séparez au moins les segments courbes des polylignes car Hotcut ne les gère pas. Depuis Hotcut vous pourrez ensuite ordonner certaines parties en inversant leur sens. * Autodesk Autocad et Adobe Illustrator sont des logiciels commerciaux protégés par les lois du Copyright.
AIDE MEMOIRE
PROFIL 1 Importation Dimensionnement Edition Fermeture du tracé Définition du point de départ Définition du sens de coupe PROFIL 2 Copie à partir du profil 1 Dimensionnement (si asymétrie) Trait de coupe Ajout des dégagements (enregistrement du projet) Si asymétrie : Aligner les profils (enregistrement du projet) Calcul des projections Générer la découpe Découpe |  |
Accéder à la fonction | Conditions à remplir
Trait de coupe | Le profil ne doit pas encore posséder de dégagements
Enregistrer le projet | Deux profils doivent composer le projet Des modifications doivent être en cours
Aligner les profils | Deux profils doivent composer le projet Les dégagements doivent être présents sur les deux profils Les profils doivent présenter une asymétrie Le calcul des projections ne doit pas avoir été réalisé
Calcul des projections | Deux profils doivent composer le projet Les profils doivent présenter une asymétrie Le calcul des projections ne doit pas avoir été réalisé
Générer la découpe | Deux profils doivent composer le projet Les deux profils doivent prosséder le même nombre de points
Découper | Le port de communication doit être disponible
Mode manuel | Le port de communication doit être disponible
FAQ GENERALE
1 mm/s c'est vraiment pas rapide ! Effectivement mais en voyant les choses autrement... Prenons une aile dont l'emplanture est de 45cm, ajoutez les dégagements et vous obtenez une trajectoire d'environ 1m. Un parcours de 1000mm à raison de 1mm/s nous amène à seulement 16 minutes pour usiner en une seule passe un bloc de un mètre de long voire plus ! Ce n'est aussi lent que cela parait. Mon Fichier DXF n'est pas ou mal reconnu. Votre fichier DXF doit être composé d'une seule polyligne sans courbures. (les cercles, arcs et courbes de Bezier seront automatiquement transformés en segments de droites) Le dessin a peut-être été décomposé avant enregistrement et les entités qui le composent ne sont pas ordonnées. Le dessin ne doit comporter qu'un seul calque. Si vous travaillez sous Autocad, il est conseillé de nettoyer le dessin avec l'outil « Utilitaire de dessin / Purger ». Enregistrez votre fichier au format Autocad 2000. J'obtiens un résultat indésirable après l'application d'une fonction. Votre tracé comporte des incohérences pour le programme, comme par exemple des croisements, des dégagements non reconnus, etc. Je ne parviens pas à accéder à une fonction particulière. Pour qu'un bouton ou une option de menu devienne actif, toutes les conditions requises doivent être réunies (voir l'aide mémoire ci-dessus) J'obtiens un tracé ouvert ou incomplet après application de la fonction trait de coupe. Annulez l'opération et déplacez le point de départ du tracé avant d'appeler à nouveau la fonction. Je ne parviens pas à accéder à une fonction particulière. Pour qu'un bouton ou une option de menu devienne actif, toutes les conditions requises doivent être réunies (voir l'aide mémoire ci-dessus) Les moteurs refusent de tourner. Vérifiez que vous n'avez pas inversé les connexions pas et sens (step et dir) entre l'interface et les drivers. Dans l'onglet « Port E/S » vérifiez le bit qui commande de maintien du couple ou tentez de l'inverser (ports usb et parallèle uniquement). Les profil apparaissent mal calés dans la fenêtre avant découpe. Les polylignes présentent probablement un aller et retour indésirable au niveau des dégagements. Reprenez le projet et vérifiez les trajectoires décrites. Les valeurs de déplacement ne sont pas respectées. Le mode de fonctionnement que vous avez défini dans les paramètres (1/2pas, 1/4pas, etc.) est peut-être différent de ceux qui sont configurés sur vos drivers de puissance. Le résultat de découpe dans la matière est déformé et/ou infidèle au tracé. Le déplacement des moteurs est trop rapide et le fil se déforme. Diminuez la vitesse d'avance ou augmentez la température. L'état de surface sur la matière est crénelé. Votre fil entre en résonnance et vibre durant la découpe, modifiez les valeurs de vitesse d'avance et de température. Le phénomène peut également provenir de la nature du fil ou de la matière. Mes moteurs ne tournent pas régulièrement, saccadent, vibrent, et j'observe une importante perte de pas. La vitesse de démarrage appliquée aux moteurs est trop élevée, réglez Vmin. La vitesse rapide appliquée aux moteurs est trop élevée, réglez Vmax et la pente d'accélération. La tension appliquée aux moteurs est peut-être insuffisante. Vous utilisez une plage de vitesse mal supportée par vos moteurs et leurs bobinages entrent en résonance. Décalez légèrement les vitesses ou équilibrez différemment le rapport cyclique. La puissance de votre ordinateur est trop faible et le processeur fonctionne à saturation, ce phénomène est vérifiable depuis le gestionnaire de tâches de Windows. Désactivez tout ce que vous pouvez au niveau du Bureau, du démarrage et des services. Si le problème n'est toujours pas résolu il faudra vous orienter vers un ordinateur plus puissant ou mieux encore, l'interpolateur USB DOCDUINO ! Des anomalies aléatoires se font ressentir lorsque les moteurs sont en rotation. Le port parallèle est rapide et très pratique mais présente des inconvénients qui ont entrainé sa disparition progressive de nos ordinateurs : Son encombrement (taille des connecteurs et diamètre du câble). Il utilise toutes les ressources disponibles du processeur. Il est sensible aux interférences. Pour pallier à ce dernier point qui pourrait être une cause de dysfonctionnement, il est recommandé de fabriquer un cordon de liaison DB25 le plus court possible (1m au maximum), correctement blindé, et de faire en sorte qu'il ne soit pas exposé à des perturbations.
FAQ DOCDUINO (additif à la FAQ générale)
Comment HOTCUT gère l'USB ? A partir de la version 1.50, il est proposé une interface dédiée et connectable en USB qui améliore de façon très significative le fonctionnement de la CNC. Cet interpolateur travaille à une vitesse stable quel que soit l'ordinateur sur lequel il est connecté. La machine numérique ne subit plus les aléas du système d'exploitation, son fonctionnement devient rapide et fluide. HOTCUT ne détecte plus la carte DOCDUINO ! Paramétrez HOTCUT sur le port COM correct (voir gestionnaire de périphériques Windows) et sur 9600bps Fermez HOTCUT Déconnectez puis reconnectez le cordon USB Réinitialisez la carte par un bref appui sur RESET tout en maintenant ATU enfoncé 5 secondes Lancez HOTCUT et faites un test de connexion. Modifiez et enregistrez les paramètres. Les valeurs de déplacement et/ou la durée de préchauffage ne sont pas respectées. Dans l'onglet « Port E/S » vérifiez que vos paramètres concordent avec ceux enregistrés dans l'interpolateur USB. HOTCUT s'est bloqué après une action sur le bouton ATU. La manipulation du bouton ATU peut parfois causer un plantage de l'Arduino. Appuyez sur le bouton RESET de la carte et tout rentrera dans l'ordre mais vous ne pourrez pas procéder à une reprise de la découpe en cours. Vérifiez la qualité de votre switch ATU et de son câblage car ceux-ci sont sensibles aux perturbations électromagnétiques. Ma carte DOCDUINO peut-elle tomber en panne ? Les risques sont infimes voire inexistants dans le cadre d'une utilisation normale. Seule une surtension ou un branchement incorrect pourraient l'endommager. Une chose est certaine, elle ne peut pas se déprogrammer toute seule ! Ai-je un autre moyen de vérifier l'état de ma carte ? Oui mais suivez scrupuleusement les indications qui suivent Téléchargez l'IDE ARDUINO ici Fermez HOTCUT puis installez et lancez ARDUINO Dans Outils / Type de carte : sélectionnez Arduino Uno Dans Outils / Port série : sélectionnez le port de communication Cliquez sur l'icône du Moniteur Série, représentée par une loupe (en haut à droite) Une fenêtre s'ouvre et doit afficher les paramètres enregistrés dans la carte. Si les données sont illisibles, essayez les différentes vitesses de transmission depuis la liste déroulante. ATTENTION : ne tentez aucune autre manipulation depuis le logiciel ARDUINO car vous pourriez écraser le microprogramme et rendre la carte inutilisable !
PRINCIPES DE L'INTERPOLATION
Rappel : HOTCUT procède par interpolation linéaire, c'est à dire qu'il ne gère que des segments de droites. Les cercles, arcs ou autres courbes doivent être décomposées en autant de segments que nécessaire. L'INTERPOLATION PRECALCULEE (développée pour les modes parallèle et série) Tous les ordres de pas devant être envoyées vers la CNC sont précalculés et stockés dans le fichier HCD (ou en mémoire pour ce qui concerne les déplacements manuels), sachant qu'un octet contient une seule information pour les 4 axes. Schématiquement, au lancement de la découpe les données sont lues et les octets envoyés un à un vers la CNC, chacun d'eux suivi d'un octet de remise à zéro indispensable pour actionner les moteurs. Exemple de découpe d'un cercle de 100mm de diamètre : (100mm x 3.14) x (400pas/mm x 2) = 251200 octets à faire transiter par le port. En considérant une vitesse d'avancement du fil de 1mm/s, le flux sera égal à (400pas/mm x 2 x 1mm/s) soit 800 octets par seconde. Les ports traditionnels permettent un tel débit mais présentent des inconvénients : Leurs pilotes consomment la quasi-totalité des ressources disponibles du PC et le flux devient irrégulier au-delà de 1ko/s, voire en dessous, ce qui limite les modes micro-pas et les vitesses élevées pour des déplacement hors matière. La moindre sollicitation du système d'exploitation pendant l'usinage engendre des saccades et des pertes de pas au niveau des moteurs. Ils ont progressivement disparu des PC, nous obligeant à recourir à des machines vieillissantes et peu performantes. Leur connectique est encombrante et fastidieuse à câbler (18 à 26 fils pour le port parallèle). Cette solution convenait tant que la résolution des CNC était relativement faible. Elle à connu son heure de gloire mais devient obsolète. L'INTERPOLATION A LA VOLEE (développée pour la carte DOCDUINO) Dans ce mode les informations d'usinage sont stockées dans un fichier texte (HCG) sous forme de lignes au format Gcode composées des coordonnées en millimètres pour chaque axe. Au lancement de la découpe, le fichier est lu et les positions à atteindre sont successivement envoyées à la carte qui se charge de générer en temps réel les informations de pas à destination de la CNC. Chaque message sortant du PC ne pèse que 48 octets, quelle que soit la taille du segment. Pour le même cercle de 100mm de diamètre composé de 180 segments : 48 x 180 = 8640 octets, soit environ 30 fois moins qu'en mode précalculé. D'autre part les lignes Gcode envoyées n'ont pas besoin d'être synchrones. Sur des développés importants on peut atteindre des rapports vertigineux et voir le flux diminuer exponentiellement. Le microcontrôleur de la carte est cadencé à 16MHz ce qui peut sembler dérisoire comparé aux gigahertz d'un ordinateur, mais il n'a qu'une seule tâche à exécuter contrairement à un système d'exploitation qui doit gérer des dizaines de processus dont certains peuvent être particulièrement lourds. Cette solution est idéale tant pour la fluidité des mouvements que pour résoudre les problèmes de connectique. Du fait de la vélocité, les modes micro-pas proposés sur les drivers de puissance actuels deviennent pleinement exploitables et des vitesses élevées peuvent être atteintes pour les déplacements hors matière. De plus, l'ordinateur peut continuer à être exploité sans causer de perturbations à l'usinage.
CONSEILS SUR LA DECOUPE
A savoir : Il est toujours préférable de découper de l'intérieur vers l'extérieur et de commencer par les parties inférieures du tracé. Evitez de croiser le tracé si vous avez l'intention d'utiliser la fonction Trait de coupe. La vitesse de coupe optimale se situe entre 1mm et 2mm par seconde. Une vitesse de déplacement trop rapide nécessite une température plus élevée du fil, ce qui aura pour conséquences de générer des déformations de la matière, une épaisseur de coupe trop importante et des cotes erronées. L'épaisseur de coupe ne devrait pas excéder 1mm avec un fil de 0,40 mm de diamètre. Le courant nécessaire est lié à la longueur et à la section du fil. Un fil plus long nécessitera plus de courant ou un diamètre supérieur. La coupe doit s'opérer par rayonnement de chaleur sans que le fil n'entre en contact avec la matière. Dans le cas contraire (découpe par contact) le fil n'est plus rectiligne et les changements de direction se traduisent par des arrondis difformes. Le rayonnement de chaleur est plus important au centre du bloc de matière et sur la partie supérieure du fil. Plus l'épaisseur de matière est importante et plus le fil aura tendance à chauffer au centre de la matière. Un rapport de découpe asymétrique supérieur à 2:1 occasionnera une fusion importante de la matière sur le tracé le plus court. Le couple vitesse/température est dépendant : de la nature et de l'épaisseur de matière de la nature, du diamètre et de la longueur du fil de la température ambiante Evaluation des paramètres de coupe : Régler la vitesse de coupe sur 1mm/s. Poser un bloc de matière sur la table sans le maintenir réellement (un très léger poids posé dessus). Lancer une découpe horizontale (axe des X). Faire varier la température et/ou la vitesse jusqu'à trouver le point où le fil est en limite de déplacer le bloc. Exemples sur polystyrène expansé : corde à piano inox diamètre 0,30mm sur une longueur de 700mm => vitesse de 1,25mm/s sous un courant de 650 mA corde à piano inox diamètre 0,40mm sur une longueur de 1100mm => vitesse de 1,00mm/s sous un courant de 1000 mA
FORMATS DES FICHIERS GENERES PAR HOTCUT
| Extension HCP | fichier de projet
| Extension HCD | fichier de découpe au format binaire
| Extension HCG | fichier de découpe au format Gcode
| Extension HCI | fichier d'informations lié au fichier de découpe
| Extension HCS | fichier de graphiques lié au fichier de découpe
| Extension HCR | fichier de sauvegarde de la configuration
| Extension HCM | fichier mémo des paramètres de découpe
Fichier projet (.hcp) : Ce fichier définit le projet de découpe sans tenir compte des paramètres propres à la machine. Fichier (.hcd) : Ce fichier binaire destiné à l'utilisation des ports parallèle et série est propre à la machine pour laquelle il a été créé. Il convient donc de générer un fichier de découpe pour chaque machine ou après chaque changement de réglages (on entend par « machine » l'ensemble table de découpe et interface électronique). Fichier (.hcg) : Fichier de découpe au format Gcode utilisé par l'interpolateur USB DOCDUINO. Fichier (.hci) et fichier (.hcs) : Fichiers annexes créés conjointement au fichier de découpe. Fichier de configuration (.hcr) : Fichier de la clé HOTCUT maintenue à jour dans la base de registre de Windows. Fichier mémo (.hcm) : Ce fichier correspond à l'aide-mémoire des paramètres de découpe. Plusieurs sous dossiers sont créés par défaut dans le répertoire du logiciel afin de recevoir vos fichiers de travail :
| dossier DESSINS | pour les fichiers DXF, CSV et DAT
| dossier PROJETS | pour les fichiers HCP
| dossier DECOUPES | pour les fichiers HCD, HCG, HCI et HCS
| dossier EXPORT | pour les fichiers BMP, CUT et tout autres formats d'exportations.
Le chemin de chacun de ces dossiers peut être modifié depuis la fenêtre « Paramètres ».
LES TOUCHES DE RACCOURCIS
Un rappel des raccourcis est disponible à tout moment depuis le gestionnaire de projet en appuyant sur la touche F12 Interface d'édition
| CTRL Z | ANNULE les modifications récentes
| CTRL C | COPIE les coordonnées X et Y du point courant
| CTRL V | COLLE les coordonnées X et Y sur le point courant
| HOME | POSITIONNE sur la première coordonnée
| END | POSITIONNE sur la dernière coordonnée
| INS | INSERE un point au milieu du segment avant le point courant
| SUPPR | SUPPRIME les points de la sélection courante ou les points verrouillés
| CTRL SUPPR | SIMPLIFIE le dessin en supprimant les points non significatifs des segments de droites
| F1 | AIDE
| F2 | EDITION du point courant
| F3 | VERROUILLE la plage de points sélectionnée
| F4 | LIBERE les points verrouillés sélectionnés
| MAJ F4 | LIBERE tous les points verrouillés
| CTRL F4 | INVERSE l'état des points verrouillés
| F5 | INCREMENT de 0.1 mm
| F6 | INCREMENT de 1 mm
| F7 | INCREMENT de 10 mm
| F8 | DEPLACE les points verrouillés
| F9 | INVERSE le sens de la sélection courante
| F10 | OUVRE la calculatrice Windows
| F11 | OUVRE le mode manuel
| F12 | OUVRE ou FERME le rappel des raccourcis
| CTRL Flèche | DECALE les points sélectionnés de la valeur de l'incrément
| Clic | SELECTIONNE un point ou le premier point d'une plage
| Clic Glisser | SELECTIONNE une plage de points
| MAJ Clic | SELECTIONNE le dernier point d'une plage
| CTRL Clic | VERROUILLE un point ou une plage de points
| ESPACE Clic Glisser | AJUSTE la position du dessin (façon Illustrator)
| Clic Central Glisser | AJUSTE la position du dessin (façon Autocad)
Mode manuel
| Pavé numérique | AVANCE dans les 8 directions
| CTRL Clic / CTRL Touche | AVANCE de 0.1 mm
| MAJ Clic / MAJ Touche | AVANCE de 1 mm
Alignement des profils
| CTRL Clic | AVANCE de 0.1 mm
| MAJ Clic | AVANCE de 1 mm
Découpe et positionnement (uniquement dans les modes parallèle et série)
| Flèches gauche/droite | DECALAGE du timing
| Flèches haut/bas | REMISE A ZERO du décalage de timing
| Barre d'espace | ARRET D'URGENCE
EXERCICES PRATIQUES
Ces exercices ne décrivent que quelques fonctionnalités du logiciel et donnent un bref aperçu de ses possibilités. Dans HOTCUT, tout est mis en oeuvre afin d'éviter de faire appel au logiciel de DAO pour des corrections mineures. En cas d'erreur vous pouvez annuler les dernières opérations en utilisant la combinaison de touches CTRL Z Exercice 1 : manipulations de base Ouvrez le fichier exercice_1.dat dans le profil 1. Placez-vous en mode édition pour une meilleure visibilité. Effectuez un copier/coller du point 46 sur le point 10 puis du point 47 sur le point 9 (CTRL C/Ctrl V). Le fil empruntera désormais le même chemin dans cette partie du dessin. (notez qu'une solution plus rapide consiste à confondre les points avec une tolérance de 1 mm et un intervalle de 5 points). Réglez l'incrémentation sur 10 mm (menu principal/options/incrément de décalage/10mm ou tapez directement F7). Placez-vous sur le point 7 et tapez deux fois CTRL Flèche gauche. Répétez l'opération sur le point 8. Fermez la forme. En faisant défiler verticalement les points de la grille (flèches ou roulette) vous visualisez le début, la fin et le sens de découpe. Placez-vous alors sur le point 48 et définissez-le comme point de départ. Inversez ensuite le sens de découpe et observez le changement. Ajoutez des dégagements de 10 mm vers la droite. Dans le cadre Echelles/Profil 1, décochez l'option « Conserver les proportions » puis modifiez la cote X avec la valeur 110. Votre dessin possède désormais une largeur totale de 110 mm, segments de dégagement inclus. Cliquez maintenant sur le bouton devenu actif à droite de la cote X. La cote est augmentée signifiant que la découpe proprement dite aura bien une largeur utile de 110 mm. Enregistrez votre dessin au format DAT.
Le résultat devrait ressembler à ceci :
AVANT | APRES
Exercice 2 : dimensionnement avec isolation de points Ouvrez le fichier exercice_2.dat dans le profil 1. Sélectionnez la plage de points, lignes 3 à 8 correspondantes au carré central, en maintenant la touche majuscule enfoncée. Tapez F3 pour verrouiller la sélection. Entrez maintenant la valeur 160 pour les cotes X et Y du profil, le résultat est obtenu (redimensionnement global sans modifier la forme intérieure) mais un décalage s'est opéré. Tapez F7 pour régler la valeur d'incrément à 10 mm. Tapez à 2 reprises la combinaison de touches CTRL Flèche haut pour replacer le tracé central en bonne position. Tapez F4 pour libérer la sélection.
Le résultat devrait ressembler à ceci :
AVANT | APRES
Validation et découpe du projet Pour finaliser le projet, sortez du mode édition si vous vous y trouvez et cliquez sur le bouton « Copier depuis profil 1 » Si votre projet devait présenter des profils asymétriques, à cette étape il serait conseillé de passer au calcul des projections. Les deux profils possédant le même nombre de points vous pouvez maintenant enregistrer le projet. Lancez le calcul de découpe et enregistrez-le. Il ne vous reste plus qu'à exécuter la procédure de découpe sur votre machine CNC !... N'hésitez pas à exploiter le module de création de formes géométriques pour vos premiers tests et vous familiariser avec les menus ou vous exercer aux différentes manipulations disponibles.
DECOUPER DES AILES D'AVION
Procédure chronologique dans HOTCUT
| Importez le fichier DXF dans le premier profil Fermez le tracé si nécessaire Placez le point de départ au bord de fuite Inversez le sens de découpe si nécessaire (coupe inférieure puis supérieure) Dimensionnez le profil 1 à la valeur désirée (corde de l'emplature) Recopiez le profil 1 dans le profil 2 Dimensionnez le profil 2 à la valeur désirée (corde du saumon) Appliquez un trait de coupe externe sur chaque profil (valeur supérieure sur le plus petit profil) Appliquez une rotation du profil 2 si nécessaire (vrillage du saumon) Ajoutez des dégagements Alignez le profil 2 par rapport au profil 1 (flèche et dièdre) Enregistrez le projet à ce stade (avant calcul des projections) Calculez les projections en précisant l'épaisseur de matière (longueur de la demi-aile) et l'écartement des guides Générez et enregistrez la découpe en cochant l'option créer une symétrie sur le plan XY Lancez la découpe à partir de chacun des fichiers créés
Des profils d'ailes au format DXF sont disponible dans la rubrique Téléchargements Notez que l'emplanture et le saumon peuvent avoir des profils différents mais dans ce cas les deux profils doivent posséder le même nombre de points.
Cas particulier des ailes delta : Le rapport emplanture/saumon sur une aile delta est bien supérieur à 2:1 et cette méthode devient impossible à appliquer. Une personne particulièrement calée en maths avait trouvé la solution en précalculant dans un tableur les trajectoires sur chaque plan XY, le principe étant de découper le bloc de matière en conservant le fil parallèle au bord d'attaque, puis de former l'emplanture et le saumon par sectionnement. Les calculs peuvent sembler complexes mais en suivant scrupuleusement la notice vous obtiendrez le résultat souhaité. Le fichier Excel est disponible dans la rubrique Téléchargements et référez-vous à la rubrique Fichiers exploitables pour ensuite importer ces coordonnées dans Hotcut.
DEPANNAGE
Liste non hexaustive des messages d'erreur couramment rencontrés. Erreurs au premier lancement de HOTCUT Cause : Droits d'accès insuffisants. En premier lieu vous devez posséder des droits d'administrateur sur l'ordinateur. Allez dans Panneau de configuration Puis dans Comptes d'utilisateurs / Modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur Placez le curseur au minimum et validez Allez dans Editeur du registre (regedit) Accordez le controle total à tout le monde pour la clé HKU\.Default\Software Accordez le controle total à tout le monde pour la clé HKCU\Control Panel\International Port not open ou Unable to open com port (Error:2) Cause : Le port de comunication est mal configuré. Allez dans Paramètres CNC / Ports E/S Configurez le type et le numéro du port Enregistrez Erreur E/S 21 au lancement Cause : Le chemin du dossier n'est pas trouvé ou n'existe plus. Editez la base de registre et supprimez la clé HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Hotcut\Systeme Fermez puis relancez Hotcut Dysfonctionnement important du logiciel Solution 1 : Allez dans Fichier / Configuration / Réinitialiser Reprenez la configuration de A à Z Solution 2 : Editez la base de registre et supprimez la clé HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Hotcut Fermez puis relancez Hotcut Reprenez la configuration de A à Z
FABRIQUER UN CONVERTISSEUR DE SIGNAUX
Ceci est une solution de dépannage aux performances réduites si vous possédez une électronique avec port parallèle. Il est préférable d'adapter ce code sur une carte Arduino qui donnera de meilleurs résultats et qui évitera l'ajout d'un adaptateur USB. Notez que les adaptateurs [USB -> Parallèle], [PCMCIA -> Parallèle] et la plupart des cartes [PCI -> Parallèle] ne sont pas compatibles. Moyennant l'acquisition d'un adaptateur externe USB/Série disponible dans le commerce il est possible d'utiliser des ordinateurs ne possédant pas de port parallèle. Le modèle ATEN UC-232A a été testé et validé sous plusieurs systèmes d'exploitation. Attention : certains pilotes d'adaptateurs pourront causer des crashs du logiciel ou consommeront plus de ressources. Partant de ce principe vous pouvez fabriquer très simplement un second étage série/parallèle. Ci-dessous un programme basé sur PicBasic 3B que j'avais utilisé dans mes débuts : CONST DEVICE=3B DIM I AS BYTE 'initialisation BYTEOUT 1,0 'ecoute sur port 1, 9600 bps, 8 bits data, 1 bit stop, sans parité 'SERIN port, vitesse, mode, délai, étiquette, octet 'mode 0 ou 1 = inverse la polarité des données recues 'sortie sur block 1 = ports 8 à 15 du PicBasic 3B 10 SERIN 1,103,0,5000,10,[I] BYTEOUT 1,I GOTO 10
HISTORIQUE
A la base le projet devait satisfaire un besoin en découpes strictement symétriques dans des feuilles de depron et des blocs de polystyrène. J'avais alors construit en 2011 une machine équipée d'un seul axe de déplacement horizontal, ce qui explique que durant trois ans je ne me suis guère préoccupé des découpes asymétriques telles que des profils d'ailes. Le programme gérait effectivement très mal ces situations sans que je puisse m'en rendre compte jusqu'au jour où je me suis décidé à fabriquer une seconde machine à quatre axes indépendants. Après une nouvelle immersion dans le code en 2014, la version 1.40 a vu le jour en corrigeant les dysfonctionnements des moutures précédentes : les moteurs sont depuis parfaitement synchronisés, les formes et les cotes sont respectées. Dès lors, une profonde refonte du noyau est venue apporter une plus grande fiabilité et rafraichir le programme. D'autres fonctions ont été implémentées ou corrigées et le développement s'est poursuivi en fonction des besoins qui se présentaient et tout en conservant une interface aussi agréable que possible. La suite du développement a apporté une nouveauté en 2015 avec une interface électronique baptisée DOCDUINO qui prend en charge l'interpolation des données d'usinage entre le PC et la CNC. Les avantages sont multiples : connexion via un port USB, fluidité des déplacements, allègement de la charge processeur, meilleure gestion des accélérations, vitesses hors matière élevées, précision des vitesses d'usinage, etc. Révision du code fin 2016 pour un peaufinage portant essentiellement sur une retouche de l'interface et l'élimination de bugs. Le firmware a également subi quelques mises au point. En six ans l'ensemble sera parvenu à maturité et donne aujourd'hui un résultat très satisfaisant. Un dernier un petit tour d'horizon fin 2023 pour corriger quelques broutilles, réviser la présente notice et fignoler la machine.
NOTES DE VERSIONS
Version 1.00 (beta) Première version (beta test) Version 1.10 Correctifs Mise en place de la découpe asymétrique Améliorations de certaines parties de l'interface Correction mineures Nouveautés Possibilité de créer directement des formes simples, pleines et évidées Redimensionnement des profils en conservant ou non leurs proportions Possibilité de préserver les extrémités du tracé (engagement et dégagement de matière) Calcul des projections pour les découpes asymétriques Version 1.11 Correctifs Meilleure reconnaissance des fichiers DXF compatibles Corrections mineures Nouveautés Possibilité de reprise de la découpe après un arrêt d'urgence Ajustement de la vitesse globale des moteurs pendant la découpe Représentation graphique des projections de découpe Version 1.15 Correctifs Amélioration générale de l'interface utilisateur Prise en charge des cotes en virgule flottante Optimisation du code Corrections mineures Nouveautés Reconnaissance des fichiers DXF composés d'une suite de traits (VERTEX) Détection des points inutiles dans les fichiers DXF Affichage des points et des repères sur les profils Annulation des modifications récentes (CTRL-Z) Zoom des profils Zoom plein écran des profils (clic droit) Perfectionnement de la télécommande Nouvelles formes simples Mémo de découpe Menu Options Version 1.20 (fonctionnelle) Correctifs Optimisation de l'algorithme de découpe (précision ajustable du lissage des surfaces) Optimisation du délai d'ouverture des fichiers de découpe Stabilité et précision optimale de la vitesse de découpe Optimisation du temps d'affichage des coordonnées et des dessins Optimisation du temps de traitement des coordonnées en doublon Correction de la gestion du CTRL-Z sous Windows XP Corrections et évolutions diverses Nouveautés Prise en charge de la liaison série entre ordinateur et machine Gestion du positionnement sur la matière Reconnaissance des fichiers DXF composés de SPLINE (sans interprétation des courbes de Bézier) Reconnaissance des fichiers DAT Enregistrements des profils au format DAT Gestion des segments de dégagement de matière Option de protection des modifications en cours Version 1.21 Correctifs Correction de l'assistant de calcul des indices moteurs Suppression du redimensionnement automatique des dessins Corrections mineures Version 1.22 Correctifs Modification du mode d'édition des points Sauvegarde complète de la configuration depuis le menu principal Synchronisation du défilement des grilles Correction : Suppression du redimensionnement automatique des dessins (application sur profil 2) Corrections mineures Nouveautés Avertissement sonore en fin de découpe Possibilité de fermer le tracé Définition du point de départ de la découpe Dimensionnement de la forme par application d'un coefficient Décalage des points par combinaison de touches Réglage de l'incrémentation par touches F5, F6 et F7 Combinaisons des touches Maj et Ctrl avec les boutons de la télécommande Fenêtre de rappel des raccourcis accessible depuis la touche F12 Version 1.30 (stable) Correctifs Formatage sur six décimales des coordonnées brutes Calcul du point moyen lors de l'opération d'insertion Optimisation du temps d'ouverture des projets Optimisation de l'aperçu de création des formes Optimisations de la gestion mémoire Annulation possible de la copie de profil Limitation à une opération de projection sur un même projet Décalage des points étendu à la sélection courante Mise au point du redimensionnement automatique avec message d'avertissement Optimisation du zoom Maintien de la focalisation des profils Evolution générale de l'interface Utilisation des touches flèches de directions dans la télécommande Corrections mineures Nouveautés Exportation du dessin au format DXF Représentation en couleur des données en doublon Consultation de l'historique des manipulations Réglage de la densité et de la taille des points du tracé Sélection directe des points depuis l'aperçu du profil Verrouillage et manipulation de plages de points Confusion de points approchants Décalage extérieur des segments de dégagement Mode édition (remplace le mode zoom plein écran) Mise en ligne de la dernière version du logiciel Version 1.31 Correctifs Précision des aperçus Télécommande : gestion des touches flèches Télécommande : Maj flèches = avance de 1/10mm Meilleure interprétation des SPLINES dans les fichiers DXF Origine ramenée au point 0,0 lors d'exportations vers d'autres formats Ajout du champ «Indice de vitesse» au mémo de découpe Icône personnalisée de l'application Corrections mineures Nouveautés Gestion des fichiers de travail Exportation du dessin au format CSV Prise en charge des fichiers au format CUT Création de formes : rainures Création de formes : segments Commande de simplification du dessin Télécommande : définition et retour à un point d'origine Ajustement de la vitesse avant découpe Ouverture et fermeture de la télécommande depuis la touche F11 Version 1.32 Correctifs Corrections mineures Nouveautés Paramètres : Evolution de l'assistant de configuration Choix de l'unité de vitesse Version 1.34 (reprise du développement) Correctifs Correction du bug au premier lancement lors du changement de version du logiciel Correction de l'erreur dans sauvegarde et restauration de la configuration Corrections mineures Nouveautés Paramètres : Avance rapide gérée par algorithme d'accélération et de décélération Editeur : Matérialisation de la différence de taille des profils asymétriques Ajout de dégagements : Un seul dégagement autorisé Création de dégagements obliques Option d'application sur les deux profils Option d'ajustement de longueur sur le plus petit profil (implique l'option précédente) Calcul des projections : Matérialisation du point d'entrée du fil Possibilité de modifier à la volée la distance entre guides (anciennement nommée longueur de fil entre points fixes) Découpe et positionnement : Rappel des paramètres de découpe asymétrique Version 1.40 (nouvel algorithme) Correctifs Nombreuses corrections et mises au point Nouveautés Nouvel algorithme de calcul asymétrique : synchronisation des axes, respect des formes et des cotes, sortie du fil de coupe Gestionnaire de projet : Asymétrie : Nouvelle fenêtre d'alignement manuel des profils asymétriques, avec fonction de permutation Avertissement si tentative de calcul asymétrique sans calcul préalable des projections Mise au point de la gestion des fichiers de travail Mise au point du mémo de découpe Formes : Simplification et mise au point du module Accès à la calculatrice Windows Option : Confirmation d'écrasement des fichiers Repérage du profil sélectionné Menus contextuels de l'éditeur : Rotation paramétrable Prise en charge du trait de coupe Outil de division des segments Calcul de la surface du profil Calcul des projections : meilleure représentation du volume de matière Découpe et positionnement : accès au détail du fichier de découpe Mode manuel (anciennement télécommande) : refonte Paramètres : Gestion de la chauffe automatique du fil (uniquement avec DOCDUINO ou port parallèle) Version 1.42 (refonte du noyau) Correctifs Refonte du noyau de calcul d'avancement et des pentes d'accélération Paramètres : prise en compte de la durée de préchauffage du fil Mode manuel : retour à l'origine synchronisé Fenêtre Alignement : Affichage des valeurs de décalage Déplacement du bouton « Permuter » vers les menus contextuels Découpe et positionnement : Refonte de l'évaluation des durées de découpe Meilleure représentation de l'alignement des profils Editeur : Allègement des menus contextuels par des sous menus Division de segments : meilleure répartition des points Déplacement des boutons « Ouvrir » vers « Importer » des menus contextuels Correction et optimisation du code Nouveautés Paramètres : gestion de maintien du couple des moteurs (uniquement avec le port parallèle) Mode manuel : Ajout d'un menu « Options » Gestion du maintien des couples moteurs Gestion des fichiers : Exportation des dessins au format BMP Exportation et importation des dessins au format CSV Création automatique d'un nouveau dossier dédié aux exportations CUT et BMP Aperçu des fichiers projet HCP et des fichiers DXF, DAT et CSV avant leur chargement Aperçu des fichiers de découpe HCD avant leur chargement ou des paramètres qui leur sont liés Interprétation plus étendue des fichiers DXF Informations Fin du support des ordinateurs anciens démunis de compteur hautes performances Abandon du millimètre par minute comme choix d'unité Version 1.46 (interpolateur phase 1) Nouveautés Développement d'une interface d'interpolation connectable en USB Génération de fichiers HCG au format Gcode destinés à l'interpolateur USB Adaptation du code Informations Version publiée pour vérification et test des modes parallèle et série (lié à la modification du code) Version 1.48 (interpolateur phase 2) Correctifs Corrections mineures Optimisation partielle du code et de l'interface utilisateur Interpolateur USB Mise au point et optimisation du microprogramme Le firmware est toujours en cours de développement Information Abandon du paramétrage individuel des axes. Version 1.50 (interpolateur phase 3 : stable) Correctifs Disparition de la librairie rscom.dll pour la gestion des ports USB et série Mise au point de la transmission des données avec DOCDUINO Corrections mineures Interpolateur USB Mise au point et optimisation du microprogramme Le firmware est dans sa version stable Version 1.60 (finale) Interface Général : adaptation du logiciel au changement de taille du texte avec les dernières versions de Windows Gestionnaire de projet : optimisation de la taille de la fenêtre selon la résolution active Calcul de projections : épuration de l'interface Générer la découpe : nouvelle option pour créer deux découpes opposées Générer la découpe : optimisation de la durée de traitement du fichier binaire (.hcd) Découpe et positionnement : affichage d'une fenêtre de progression durant la lecture du détail Découpe et positionnement : les fichiers Gcode (.hcg) restent exploitables lorsque les paramètres machine sont différents Options : possibilité de ne générer que du Gcode pour accélérer le traitement lorsque l'interpolateur USB est utilisé Mise au point de diverses fenêtres, commandes et fonctions Interprétation plus étendue des fichiers DXF Correctifs Elimination du bug causant la perte de communiquation aléatoire avec le port USB Mode manuel : protection contre la répétition des clics et des appuis sur les touches durant les déplacements Découpe et positionnement : gestion de l'absence accidentelle de fichiers Découpe et positionnement : mise au point du calage des profils Paramètres : protection contre la répétition des clics durant les déplacements de test Correction du calcul de développé des profils Corrections mineures Interpolateur USB Mise au point du microprogramme Version 1.61 (révision) Interface Aide : mise en place d'une version en ligne, ajout de rubriques et corrections diverses Menu Fichier : ajout de la commande Nouveau projet Menu Fichier : ajout de la commande Ouvrir un projet Menu Aide : choix entre les fichiers fournis ou l'aide disponible en ligne et maintenue à jour Correctifs Communication : initialisation de l'interpolateur USB au lancement du logiciel Sauvegarde et Restauration : préservation des données du registre si suppression de la clé Systeme Générer la découpe : concordance du sens de déplacement des axes avec le mode manuel Découpe et positionnement : vitesse limitée à la vitesse maximale en mode simulation Découpe et positionnement : désactivation du maintien des couples et de la chauffe du fil en mode simulation Interpolateur USB Retouches mineures sans impact sur le fonctionnement
A PROPOS DU LOGICIEL
Programme : HOTCUT Type de licence : gratuite Language : Delphi (Pascal Orienté Objet) Auteur : Philippe DESLOGES
Naissance du projet | 04/2011
Premiers tests validés | 04/2011
Publication de la version 1.00 | 04/2011
Publication de la version 1.10 | 04/2011
Publication de la version 1.11 | 04/2011
Publication de la version 1.15 | 05/2011
Publication de la version 1.20 | 06/2011
Publication de la version 1.21 | 07/2011
Publication de la version 1.22 | 08/2011
Publication de la version 1.30 | 09/2011
Publication de la version 1.31 | 12/2011
Publication de la version 1.32 | 10/2012
Publication de la version 1.34 | 08/2014
Publication de la version 1.40 | 09/2014
Publication de la version 1.42 | 11/2014
Publication de la version 1.46 | 12/2014
Publication de la version 1.48 | 02/2015
Publication de la version 1.50 | 03/2015
Publication de la version 1.60 | 04/2017
Publication de la version 1.61 | 12/2023
Programme : DOCDUINO Type de licence : open source Language : C++ Auteur : Philippe DESLOGES
Naissance du projet | 11/2014
Premiers tests validés | 12/2014
Version 1.48 | 02/2015
Version 1.50.9 | 03/2015
Version 1.60 | 01/2017
Version 1.61 | 12/2023
(Les versions intermédiaires sont réservées aux tests et ne sont jamais publiées.)
CONDITIONS D'UTILISATION
HOTCUT est un logiciel gratuit destiné aux modélistes et autres passionnés désireux d'exploiter leur machine CNC. Vous trouverez plus bas les liens de téléchargement. L'auteur décline toutes responsabilités quant à l'utilisation et à tout dommage engendré par un quelconque dysfonctionnement du logiciel. Concernant l'interpolateur DOCDUINO il est fortement préconisé d'utiliser une carte ARDUINO ORIGINALE UNO ou MEGA Le bon fonctionnement n'est pas garanti sur les clones de cartes ARDUINO, cette restriction dépend étroitement de la qualité de leurs composants et des drivers FTDI. Aucun support technique n'est assuré en raison de la gratuité des logiciels mais vous pouvez me faire parvenir vos remarques.
TELECHARGEMENTS
Lien de téléchargement de Hotcut 1.61 |  | pour Windows XP/Vista/7/8/10 32 ou 64 bits
Lien de téléchargement de DocDuino 1.61 |  | pour carte Arduino Uno ou Mega
Lien de téléchargement de Hotcut 1.60 |  | pour Windows XP/Vista/7/8/10 32 ou 64 bits
Lien de téléchargement de DocDuino 1.60 |  | pour carte Arduino Uno ou Mega
Arduino IDE 1.8.19 |  | interface de programmation des cartes Arduino
Découpe par Rayonnement |  | fichier PDF sur les principes de découpe au fil chaud
Calcul des Ailes Delta |  | fichier Excel pour le calcul de coordonnées des ailes delta
Profils d'Ailes |  | fichier ZIP de 1234 profils d'ailes au format DXF
Profils d'Ailes |  | fichier ZIP de 109 profils d'ailes au format DXF
Airfoil Tools |  | site avec moteur de recherche et base de plus de 1600 profils d'ailes
CONTACT
Toute anomalie du programme ou erreur dans la notice peuvent être signalées par email à l'adresse suivante : phil.desloges@wanadoo.fr Ne pourront être traités que les retours accompagnés d'un minimum de précisions (nature du bug, conditions d'apparition, version de Hotcut, version de Windows, etc). N'hésitez pas à fournir des captures d'écran et si le problème concerne des fichiers utilisateurs veuillez les joindre à votre demande.

Philippe DESLOGES - 2011-2023