Déport de la bobine de filament sur l'imprimante Artillery Sidewinder X2

Avantages
	- réduit la résonnance lors de petits déplacements
	- permet d'utiliser une boite de séchage durant l'impression

Accessoires nécessaires
	50cm de tube PTFE
	1 raccord M6 pour tube PTFE (ou opter pour le fichier potence sans filetage)
	1 vis 8mm M3
	1 écrou de rail M3

IMPORTANT
Réduire de 20mm la valeur maximale de déplacement sur l'axe Z (hauteur du guide latéral) dans le logiciel slicer

Philippe Desloges - 2023
